**Цены на продукцию**

**компании «KOLO VESI»**

**от 4 апреля 2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. Очистные сооружения Kolo Vesi | 2-5 |
| 1. Очистные сооружения Zörde | 6 |
| 1. Очистные сооружения Novo Eko | 7 |
| 1. Очистные сооружения Kolo Ilma | 8 |
| 1. Погреба Kellari | 9 |
| 1. Кессоны Korsu | 10 |
| 1. Жироуловители TUK «под мойку» | 11 |
| 1. Пескоуловители Talletus «под мойку» | 12 |

# Очистные сооружения Kolo Vesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Число пользователей** | **Производительность**  **(л/сутки)** | **Залповый сброс**  **(л)** | **Глубина залож. подв. трубы, мм** | | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота,**  **(мм)** | | **Вес**  **(кг)** | **Цена (рублей)** |
| **Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта** | | | | | | | | | |
| [**Kolo Vesi 3**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | | 1000\*1000\*2150 | 99 | | 133 900 |
| [**Kolo Vesi 3 низкий корпус**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-nizkij-korpus/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | | 1500\*1500\*1650 | 101 | | 145 900 |
| [**Kolo Vesi 3 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-prin/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | | 1000\*1000\*2150 | 104 | | 148 900 |
| [**Kolo Vesi 3 низкий корпус прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-prin-nizkij-korpus/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | | 1500\*1500\*1650 | 106 | | 160 900 |
| [**Kolo Vesi 5**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | | 1250\*1250\*2150 | 131 | | 157 900 |
| [**Kolo Vesi 5 низкий корпус**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-nizkij-korpus/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | | 1750\*1750\*1650 | 147 | | 163 900 |
| [**Kolo Vesi 5 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-prin/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | | 1250\*1250\*2150 | 136 | | 172 900 |
| [**Kolo Vesi 5 низкий корпус прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-prin-nizkij-korpus/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | | 1750\*1750\*1650 | 152 | | 178 900 |
| [**Kolo Vesi 8**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | | 1500\*1500\*2150 | 148 | | 169 900 |
| [**Kolo Vesi 8 низкий корпус**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-nizkij-korpus/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | | 2000\*2000\*1650 | 148 | | 175 900 |
| [**Kolo Vesi 8 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-prin/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | | 1500\*1500\*2150 | 148 | | 184 900 |
| [**Kolo Vesi 8 низкий корпус прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-prin-nizkij-korpus/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | | 2000\*2000\*1650 | 153 | | 190 900 |
| [**Kolo Vesi 10**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | | 1750\*1750\*2150 | 166 | | 181 900 |
| [**Kolo Vesi 10 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10-prin/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | | 1750\*1750\*2150 | 171 | | 196 900 |
| [**Kolo Vesi 15**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | | 2000х2000х2166 | 222 | | 254 900 |
| [**Kolo Vesi 15 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15-prin/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | | 2000х2000х2166 | 227 | | 268 900 |
| [**Kolo Vesi 20**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-20/) | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | | 2000\*2000\*2738 | 320 | | 313 900 |
| [**Kolo Vesi 20 прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-20-prin/) | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | | 2000\*2000\*2738 | 325 | | 328 900 |
| [**Kolo Vesi 30**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-30-2/) | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | | 2000\*4000\*2065 | 400 | | 375 900 |
| **[Kolo Vesi 30](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-30/)**  **[прин](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-30/)** | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | | 2000\*4000\*2065 | 400 | | 399 900 |
| [**Kolo Vesi 40**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-40/) | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | | 2000\*4000\*2645 | 500 | | 479 900 |
| **[Kolo Vesi 40](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-40-prin/)**  **[прин](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-40-prin/)** | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | | 2000\*4000\*2645 | 500 | | 503 900 |
| [**Kolo Vesi 50**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-50/) | от 48 до 50 | 10 000 | 2000 | 600 | | 2000\*6000\*2025 | 600 | | 531 900 |
| **[Kolo Vesi 50](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-50-prin/)**  **[прин](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-50-prin/)** | от 48 до 50 | 10 000 | 2000 | 600 | | 2000\*6000\*2025 | 600 | | 555 900 |
| [**Kolo Vesi 60**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-60-2/) | от 58 до 60 | 12 000 | 2400 | 600 | | 2000\*6000\*2645 | 600 | | 604 900 |
| **[Kolo Vesi 60](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-60-prin-2/)**  **[прин](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-60-prin-2/)** | от 58 до 60 | 12 000 | 2400 | 600 | | 2000\*6000\*2645 | 600 | | 629 900 |
| **Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)** | | | | | | | | | |
| **[Kolo Vesi 3 миди](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-midi/)** | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | | 1000\*1000\*2150  (+300) | | 108 | 141 900 |
| [**Kolo Vesi 3 миди прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-midi-prin/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | | 1000\*1000\*2150  (+300) | | 113 | 156 900 |
| [**Kolo Vesi 5 миди**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-midi/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | | 1250\*1250\*2450 | | 140 | 166 900 |
| [**Kolo Vesi 5 миди прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-midi-prin/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | | 1250\*1250\*2450 | | 145 | 180 900 |
| [**Kolo Vesi 8 миди**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-midi/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | | 1500\*1500\*2450 | | 157 | 178 900 |
| [**Kolo Vesi 8 миди прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-midi-prin/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | | 1500\*1500\*2450 | | 162 | 192 900 |
| [**Kolo Vesi 10 миди**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10-midi/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | | 1750\*1750\*2450 | | 175 | 190 900 |
| [**Kolo Vesi 10 миди прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10-midi-prin/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | | 1750\*1750\*2450 | | 180 | 204 900 |
| [**Kolo Vesi 15 миди**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15-midi/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | | 2000\*2000\*2538 | | 310 | 303 900 |
| [**Kolo Vesi 15 миди прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15-midi-prin/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | | 2000\*2000\*2538 | | 315 | 317 900 |
| **Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)** | | | | | | | | | |
| **[Kolo Vesi 3 лонг](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-long/)** | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000\*1000\*2750 | | | 112 | 145 900 |
| [**Kolo Vesi 3 лонг прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-3-long-prin/) | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000\*1000\*2750 | | | 117 | 160 900 |
| [**Kolo Vesi 5 лонг**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-long/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1200 | 1250\*1250\*2750 | | | 144 | 170 900 |
| [**Kolo Vesi 5 лонг прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-5-long-prin/) | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1200 | 1250\*1250\*2750 | | | 149 | 184 900 |
| [**Kolo Vesi 8 лонг**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-long/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500\*1500\*2750 | | | 151 | 181 900 |
| [**Kolo Vesi 8 лонг прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-8-long-prin/) | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500\*1500\*2750 | | | 166 | 196 900 |
| [**Kolo Vesi 10 лонг**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10-long/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750\*1750\*2750 | | | 179 | 193 900 |
| [**Kolo Vesi 10 лонг прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-10-long-prin/) | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750\*1750\*2750 | | | 184 | 208 900 |
| [**Kolo Vesi 15 лонг**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000\*2000\*2838 | | | 321 | 312 900 |
| [**Kolo Vesi 15 лонг прин**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-vesi/kolo-vesi-15-long-prin/) | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000\*2000\*2838 | | | 326 | 326 900 |
| **Дополнительное оборудование** | | | | | | | | | |
| [**Надставная горловина 300м**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nadstavnaya-gorlovina-300mm/) | | | | | | 740\*400 | | 10 | 9 900 |
| [**Надставная горловина 600мм**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nadstavnaya-gorlovina-600mm/) | | | | | | 740\*700 | | 13 | 14 900 |
| [**Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/blok-elektriki-vynosnoj-s-profilem-dlya-krepleniya-nad-poverhnostyu-grunta/) | | | | | | 600\*200\*300 | | 2 | 8 900 |
| [**Таймер электромеханический**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/tajmer-elektromehanicheskij/) | | | | | | 100\*100\*80 | | 0,2 | 1 900 |
| [**Насос с поплавковым выключателем**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nasos-so-vstroennym-poplavkovym-vyklyuchatelem/) | | | | | | 200\*200\*400 | | 5 | 14 900 |
| **Насос поплавковым выключателем и шлангом** | | | | | | 200\*200\*400 | | 5 | 15 900 |
| [**Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/polimernaya-zagruzka-aeratsionnogo-modulya-kolo-vesi/) | | | | | | 700\*700\*500 | | 4 | 5 900 |
| [**Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/komplekt-trubchato-plastinchatyh-biofiltrov-dlya-kolo-vesi/) | | | | | | Комплект состоит из 2-х кассет | |  | 6 900 |
| [**Анкерные блоки с тросом**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/kompl-anker/) | | | | | | 1000х500 | | 12 | 7 900 |
| [**Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nasosnaya-polka-dlya-modelej-kolo-vesi/) | | | | | | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | |  | 5 900 |
| [**Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nasosnaya-polka-dlya-modelej-kolo-vesi-2/) | | | | | | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | |  | 8 900 |
| [**Крышка на станцию**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/kryshka-na-stantsiyu-kolo-vesi/) | | | | | | D740 | | 17 | 6 900 |
| [**Фильтрационный модуль Соудатус**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/soudatus/) | | | | | | 1000\*1000\*2275 | |  | 16 900 |
| [**Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/komplekt-dlya-prinuditelnogo-vybrosa-ochishhennoj-vody/) | | | | | | 315х315х1550 | | 22 | 9 900 |

# 2. Очистные сооружения Zörde

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Число пользователей** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота,**  **(мм)** | **Вес**  **(кг)** | **Цена (рублей)** |
| **[Zörde 4](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)**  **[самотечная](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)** | от 3 до 5 | 1250\*1250\*2080 | 110 | 89 900 |
| **[Zörde 7](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)**  **[самотечная](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)** | от 6 до 8 | 1500\*1500\*2080 | 130 | 99 900 |
| **Zörde 4 Midi** | от 3 до 5 | 1250\*1250\*2380 | 130 | 99 800 |
| **Zörde 7 Midi** | от 6 до 8 | 1500\*1500\*2380 | 150 | 109 800 |
| **Zörde 4 Long** | от 3 до 5 | 1250\*1250\*2680 | 150 | 104 800 |
| **Zörde 7 Long** | от 6 до 8 | 1500\*1500\*2680 | 170 | 114 800 |
| **Дополнительное оборудование** | | | | |
| **Комплект принудительного отведения** |  | Шланг, хомут -2шт, манжета | 0.5 | 1 000 |
| [**Компрессорный модуль с композитной крышкой**](http://zorde.ru/#rec42057872) |  | 450х450х450 | 24 | 6 900 |
| [**Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм**](http://zorde.ru/#rec42057872) |  | 315х315х1550 | 22 | 8 900 |
| [**Насос Neoclima DP 400 CF со встроенным поплавком**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nasos-neoclima-dp-400-cf-so-vstroennym-poplavkom/) |  | 235х150х140 | 5 | 4 990 |
| **Насос Pedrollo Top-1** |  | 150х160х230 | 6 | 14 900 |
| **Насос Dab Verty Nova 200 M** |  | 140х150х225 | 6 | 14 900 |
| **Компрессор Secoh SLL-40** |  | 254х177х176 | 5 | 13 900 |
| **Стойка для розетки на станцию Zörde** |  |  |  | 2 900 |
| [**Надставная горловина 300м**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nadstavnaya-gorlovina-300mm/) |  | 740x400 | 5 | 9 900 |
| [**Надставная горловина 600мм**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/nadstavnaya-gorlovina-600mm/) |  | 740x700 | 9 | 14 900 |
| [**Крышка на станцию**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/kryshka-na-stantsiyu-kolo-vesi/) |  | В790 | 17 | 6 900 |
| **[Биопрепарат](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)**  **[Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм)](http://zorde.ru/" \l "rec42057872)** |  | Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке! | Цена за упак. – 2400 рублей | Цена за транспортную коробку  14 400 |

# 3. Очистные сооружения Novo Eko

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Число пользователей** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота,**  **(мм)** | **Производительность**  **л/сут** | **Цена (рублей)** |
| [**Novo Eko 3**](http://novoeko.ru/kanalizatsiya/ochistnye-sooruzheniya/novo-eko-8/) | от 1 до 3 | 1250\*1250\*1580 | 600 | 52 900 |
| [**Novo Eko 5**](http://novoeko.ru/kanalizatsiya/ochistnye-sooruzheniya/novo-eko-5/) | от 4 до 5 | 1250\*1250\*2080 | 1000 | 63 900 |

# 4. Очистные сооружения Kolo Ilma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Число пользова-телей** | **Производительность, м3/сутки** | **Залповый сброс м3** | **Размеры изделия,**  **длина\*ширина\*высота,**  **мм/ количество модулей,** | **Стоимость, рублей** |
| [**Kolo Ilma 75**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-75/) | 75 | 15 | 2,8 | 2000\*2000\*2300/3 | 709 900 |
| [**Kolo Ilma 100**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-100/) | 100 | 20 | 3,8 | 2000\*2000\*2300/4 | 883 900 |
| [**Kolo Ilma 150**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-150/) | 150 | 30 | 5,7 | 2000\*2000\*2300/6 | 1 378 900 |
| [**Kolo Ilma 200**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-200/) | 200 | 40 | 7,6 | 2000\*2000\*2300/8 | 1 766 900 |
| [**Kolo Ilma 250**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-250/) | 250 | 50 | 9,5 | 2000\*2000\*2300/10 | 2 227 900 |
| [**Kolo Ilma 300**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-300/) | 300 | 60 | 11,4 | 2000\*2000\*2300/12 | 2 648 900 |
| [**Kolo Ilma 400**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-400/) | 400 | 80 | 16,5 | 2000\*2000\*2300/16 | 3 534 900 |
| [**Kolo Ilma 500**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-500/) | 500 | 100 | 21 | 2000\*2000\*2300/20 | 4 414 900 |
| [**Коло Илма в наземном исполнении**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/kolo-ilma/kolo-ilma-75-nazemnoe-ispolnenie/) |  |  |  |  | По запросу |
| **Дополнительное оборудование** | | | | | |
| [**Распределительный колодец**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/raspredelitelnyj-kolodets/) |  |  |  | 1000\*1000\*1500 | 60 900 |

Погреба Kellari

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Размеры рабочей камеры**  **(мм)** | **Габаритные размеры, диаметр\*высота**  **(мм)**  **горловина (длина\*ширина\*высота)**  **(мм)** | **Вес**  **(кг)** | **Стоимость**  **(рублей)** |
| [**Погреб Kellari 2**](http://kolomaki.ru/pogreb-ot-proizvoditelya/izgotovleniye-pogrebov/) | 1400\*1800 | 1500\*2232 (716\*686\*300) | 220 | 193 900 |
| [**Погреб Kellari 5**](http://kolomaki.ru/pogreb-ot-proizvoditelya/proizvodstvo-pogrebov/) | 1900\*1800 | 2000\*2232 (757\*1200\*358) | 350 | 278 900 |
| [**Погреб Kellari 7**](http://kolomaki.ru/pogreb-ot-proizvoditelya/pogreb-kellari-7/) | 1900\*1800 | 2000\*2700 | 435 | 346 900 |
| [**Комплект анкерных блоков с тросом**](http://kolomaki.ru/chastnie-ochistnie-sooruzeniya/proizvodstvo-avtonomnoi-kanalizatsii/kompl-anker/) |  | 1000\*500 | 12 | 7 900 |

Кессоны Korsu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота**  **(мм)** | **Вес изделия, кг** | **Стоимость, рублей** |
| **Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм** | | | |
| [**Кессон Korsu 1**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/kessony-korsu/kesson-korsu-2/) | 1000\*1000\*1932 | 80 | 42 900 |
| [**Кессон Korsu 2**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/kessony-korsu/kesson-korsu-2/) | 1000\*1000\*2232 | 120 | 70 900 |
| [**Кессон Korsu 3**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/kessony-korsu/kesson-korsu-3/) | 1500\*1500\*2232 | 140 | 112 900 |
| **Дополнительное оборудование** | | | |
| [**Лестница алюминиевая 2м**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/lestnitsa-alyuminevaya-2m/) |  | 7 | 4 900 |
| [**Муфта скважинная универсальная**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/mufta-skvazhinnaya-universalnaya/) |  | 3 | 10 900 |
| [**Вварка патрубка в стенку**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/vvarka-patrubka-v-stenku/) |  |  | 1 900 |
| [**Хомут для муфты**](http://kolo-vesi.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/homut-dlya-mufty-kessona/) |  |  | 2 000 |
| [**Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/patrubok-s-salnikom-dlya-vvoda-elektricheskogo-kabelya/) |  | 0,5 | 2 000 |
| [**Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/ventilyatsionnye-truby/) |  | 10 | 5 900 |
| [**Электромонтажная коробка внутри кессона**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/elektromontazhnaya-korobka-vnutri-kessona/) |  | 0,5 | 900 |
| [**Щит**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/shhit-v-kesson/) | 500х700 | 1,5 | 3 900 |
| [**Крышка на кессон**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/kryshka-na-kesson/) | D670 | 5 | 5 900 |
| [**Комплект анкерных блоков с тросом**](http://kolomaki.ru/kessony-iz-plastika/izgotovlenie-kessonov/anker/) | 1000х500 |  | 7 900 |

Жироуловители под мойку TUK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Производи-тельность**  **(л/с)** | **Высота до вх/вых патрубка**  **(мм)** | **Пиковый сброс**  **(л)** | **Вес изделия (кг)** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота (мм)** | **Стоимость**  **(рублей)** |
| [**TUK 0.5-25**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/zhirouloviteli-pod-mojku-spb/) | 0,14 | 265/250 | 25 | 8,5 | 420\*320\*370 | 9 100 |
| [**TUK 0.5-30**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-0-5-30/) | 0,14 | 300/275 | 30 | 10 | 420\*370\*370 | 9 600 |
| [**TUK 0.5-40**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-0-5-40-2/) | 0,14 | 270/240 | 40 | 12 | 520\*370\*370 | 10 200 |
| [**TUK 0.75-50**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-0-75-50/) | 0,21 | 275/245 | 50 | 14 | 520\*420\*370 | 10 500 |
| [**TUK 0.75-60**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/zhirolovka/) | 0,21 | 310/235 | 60 | 16 | 520\*470\*370 | 10 900 |
| [**TUK 1.0-70**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/zhirootdelitel/) | 0,28 | 325/300 | 70 | 18 | 620\*420\*470 | 11 600 |
| [**TUK 1.0-80**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/zhiroulovitel/) | 0,28 | 320/290 | 80 | 20 | 720\*420\*470 | 12 700 |
| [**TUK 1.25-90**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-1-25-90/) | 0,35 | 320/290 | 90 | 22 | 720\*520\*420 | 13 100 |
| [**TUK 1.50-100**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-1-5-100/) | 0,42 | 320/290 | 100 | 24 | 770\*520\*420 | 13 800 |
| [**TUK 1.75-125**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-1-75-125/) | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 820\*620\*420 | 14 200 |
| [**TUK 1.75-150**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-1-75-150/) | 0,49 | 370/340 | 150 | 28 | 820\*620\*470 | 14 900 |
| [**TUK 2.0-175**](http://kolomaki.ru/zhirouloviteli-pod-mojku/tuk-2-0-175-2/) | 0,56 | 420/390 | 175 | 30 | 820\*620\*520 | 15 300 |

Пескоуловители под мойку Talletus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Производи-тельность**  **(л/с)** | **Высота до вх/вых патрубка**  **(мм)** | **Пиковый сброс**  **(л)** | **Вес изделия (кг)** | **Размеры изделия, длина\*ширина\*высота (мм)** | **Стоимость (рублей)** |
| **[Talletus](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-0-75-50/)**  **[0.75-50](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-0-75-50/)** | 0,21 | 300/275 | 50 | 14 | 425\*365\*370 | 13 200 |
| **[Talletus](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-1-0-80/)**  **[1.0-80](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-1-0-80/)** | 0,28 | 310/235 | 80 | 20 | 520\*470\*420 | 16 500 |
| **[Talletus](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-1-75-125/)**  **[1.75-125](http://kolomaki.ru/peskouloviteli-pod-mojku/peskoulovitel-tuk-1-75-125/)** | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 720\*520\*420 | 22 000 |